**维修电工（初级）判断题（一）**

1．电气图提供电路中各种元器件的功能、位置、连接方式及工作原理等信息，是电气工程技术的语言。

答案：√

难度：1

知识点：电气图的基本知识

2．安装接线图是表示设备电气连接关系的一种简图。

答案：√

难度：2

知识点：电气图的基本知识

3．标准的电气原理图对图纸的大小、图框尺寸和图区编号均没有一定的要求。

答案：×

难度：3

知识点：电气图的基本知识

4．在电气原理图中，主电路通常画在图面的右边。

答案：×

难度：4

知识点：电气图的基本知识

5．电气原理图中的电器元件采用分离画法，同一电器的各个部件可根据实际需要画在不同的地方，但必须用相同的文字符号标注。

答案：√

难度：5

知识点：电气图的基本知识

6．识读生产机械电气图，一般应先识读主电路，再识读控制电路，最后识读辅助电路。

答案：√

难度：1

知识点：生产机械电气图的识读方法

7．C650型卧式车床是采用齿轮箱进行机械有级调速。

答案：×

难度：2

知识点：生产机械电气图的识读方法

8．平面磨床的冷却泵电动机与砂轮电动机需要顺序控制，即要求砂轮电动机起动后冷却泵电动机才能起动。

答案：√

难度：3

知识点：生产机械电气图的识读方法

9．C650型卧式车床的电流表PA是用来监测主轴电动机M1的定子电流，以监视主轴电动机M1的负载情况。

答案：√

难度：4

知识点：生产机械电气图的识读方法

10．M7130平面磨床的电磁吸盘是用来固定加工工件的一种夹具，它通入的是交流电源。

答案：×

难度：5

知识点：生产机械电气图的识读方法